# 接口的使用
org.bukkit.block.data.AnaloguePowerable

使用AnaloguePowerable的程序包
程序包
说明
org.bukkit.block
用于操作在`世界`内的三位像素(方块)，包括一些特定的状态.
org.bukkit.block.data.type
与部分方块或方块集有关的特定的 BlockData 类.

- ## org.bukkit.block中AnaloguePowerable的使用

  类型参数类型为AnaloguePowerable的org.bukkit.block中的字段
  修饰符和类型
  字段
  说明
  `static final BlockType.Typed<AnaloguePowerable>`
  BlockType.`HEAVY_WEIGHTED_PRESSURE_PLATE`
  BlockData: `AnaloguePowerable`
  `static final BlockType.Typed<AnaloguePowerable>`
  BlockType.`LIGHT_WEIGHTED_PRESSURE_PLATE`
  BlockData: `AnaloguePowerable`
  `static final BlockType.Typed<AnaloguePowerable>`
  BlockType.`TARGET`
  BlockData: `AnaloguePowerable`

- ## org.bukkit.block.data.type中AnaloguePowerable的使用

  org.bukkit.block.data.type中AnaloguePowerable的子接口
  修饰符和类型
  接口
  说明
  `interface`
  `CalibratedSculkSensor`
  `interface`
  `DaylightDetector`
  'inverted' 值表示阳光探测器是否被调整了反转模式, 即在光照不足时再激活.
  `interface`
  `RedstoneWire`
  'north', 'east', 'south', 'west' 代表该红石线与临近方块连接的方式.
  `interface`
  `SculkSensor`
  'sculk_sensor_phase' indicates the current operational phase of the sensor.